附件1
[bookmark: _GoBack]福建省图书馆南区屋面提升改造项目采购要求和内容
根据工作需要，福建省图书馆后勤保障中心就南区屋面提升改造项目向社会进行询价采购。采购要求和内容如下：
采购要求：南区屋面提升改造项目，包括南区屋面铺贴石材，按照采购人要求对缝，按要求设置排水坡度、排水沟，保证屋面排水顺畅，利用屋面空间增加职工活动场地，标线羽毛球场地等。进场石材须提供检验报告。
施工要求：为确保福建省图书馆正常开放和避免对员工、读者以及周边居民的影响，施工时间只能限定在每周四闭馆时间早上8:00至晚上8:00，非周四的晚上6:00至晚上8:00。所有材料和垃圾只能通过吊车吊运上下，不能进入馆内电梯和楼梯通道，且需运送至采购人指定位置清理。按照规范和采购人要求做好已有建筑物保护，严格执行安全文明施工各项措施和要求。自签订合同起30日历天完成所有项目内容，并经采购人验收合格。工期每延误一天，供应商须支付违约金5000元，从工程款中扣除。在施工期间内，因供应商质量或管理等问题导致采购人或相关第三方的人身安全、财产损失等，均由供应商承担所有法律责任，采购人不承担任何责任。
采购内容：本项目采购控制价为19万元。供应商对项目所有内容进行报价，报价应包含完成本项目所有要求和内容所需的全部人工费、材料费、机械费、措施费以及相关税费等所有费用，最终结算金额按照工程实际竣工验收的工程量为准。
工程量清单如下：
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金    额(元)

	
	
	
	
	
	综合
单价
	合价

	1
	南区屋面铺贴石材
	(1) 面层：30mm厚荔枝面花岗岩，芝麻灰，六面防护处理，现场切割、异形加工、拼花排版对逢等；(2)结合层：12cm厚砂石垫层铺贴；（3）基层：基层清洁洒水处理；（4）勾缝：边角耐候密封胶封缝，其他区域水泥砂浆勾缝
	m2
	732
	
	

	2
	吊车吊运
	（1）35砘吊车（2）吊升高度24米
	台班
	2
	
	

	3
	羽毛球架
	(1)羽毛球柱(ABS)重量120kg，柱高1550mm,使用直径42钢管，壁厚不低于2、0mm，(2)底座规格 780x370x140(mm)，(3)标准羽毛球网
	套
	1
	
	

	4
	标线
	(1)环氧树脂划线漆；（2）标准双打场地，线宽40mm，实线，人工涂刷
	m
	120
	
	


















