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项目名称：福建省图书馆南区屋面提升改造项目
	

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金    额(元)

	
	
	
	
	
	综合
单价
	合价

	1
	南区屋面铺贴石材
	(1)面层：30mm厚荔枝面花岗岩，芝麻灰，六面防护处理，按现场要求切割、异形加工、拼花排版对逢等；(2)结合层：12cm厚砂石垫层铺贴；（3）基层：基层清洁洒水处理；（4）勾缝：边角耐候密封胶封缝，其他区域水泥砂浆勾缝
	m2
	732
	
	

	2
	吊车吊运
	（1）35砘吊车（2）吊升高度24米
	台班
	2
	
	

	3
	羽毛球架
	(1)羽毛球柱(ABS)重量120kg，柱高1550mm,使用直径42钢管，壁厚不低于2、0mm，(2)底座规格 780x370x140(mm)，(3)标准羽毛球网
	套
	1
	
	

	4
	标线
	(1)环氧树脂划线漆；（2）标准双打场地，线宽40mm，实线，人工涂刷
	m
	120
	
	

	5
	合计含税金额大写：
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